Модель
100
150

Жидкое топливо
150

Газ
200
300
400
500
600
700
800
1000
1250
1500
2000

A
Все модели
мм
728
728
804
804
855
1058
1058
1362
1362
1362
1362
1667
2432
2737

B
Все модели
мм
600
600
626
626
728
904
904
904
904
1158
1158
1158
1391
1695

C
Все модели
мм
1644
1644
1822
1822
2074
2451
2451
2451
2451
2451
2451
2451
2788
3016

D
Все модели
мм
125
125
125
125
150
150
175
175
175
200
200
200
300
300

E
Все модели
мм
150
150
150
150
150
150
170
170
170
182
182
182
275
275

F
Все модели
мм
1385
1385
1553
1553
1815
2152
2152
2152
2152
2045
2045
2045
2420
2616

G
Все модели
мм
776
776
934
934
1065
1122
1122
1122
1122
1307
1307
1307
1295
1524

H


Газ
мм
295
295
295
295
347
389
389
389
610
610
610
580
580
580


Жидкое топливо
мм
236
236
270
270
270
295
295
295
473
473
473
468
468
468

J
Все модели
мм
304
304
255
255
340
340
340
400
442
442
442
442
442
442

J1
Все модели
мм
n/a
n/a
484
484
672
672
672
788
875
875
875
875
875
875

K
Все модели
мм
256
256
256
256
308
308
308
358
408
408
408
408
408
408

L
Все модели
мм
628
628
704
704
755
958
958
1262
1262
1262
1262
1262
2332
2637

M
Все модели
мм
500
500
526
526
628
804
804
804
804
1058
1058
1567
1291
1595

План размещения модулей выброса теплового воздуха
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
3
5
5

Внутреннего горизонтального исполнения

Модель
100
150

Жидкое топливо
150

Газ
200
300
400
500
600
700
800
1000
1250
1500
2000

A
Все модели
мм
728
728
804
804
855
1058
1058
1362
1362
1362
1362
1667
2432
2737

B
Все модели
мм
600
600
626
626
728
904
904
904
904
1158
1158
1158
1391
1695

C
Все модели
мм
1644
1644
1822
1822
2074
2451
2451
2451
2451
2451
2451
2451
2788
3016

D
Все модели
мм
125
125
125
125
150
150
175
175
175
200
200
200
300
300

E
Все модели
мм
150
150
150
150
150
150
170
170
170
182
182
182
275
275

F
Все модели
мм
1385
1385
1553
1553
1815
2152
2152
2152
2152
2045
2045
2045
2420
2616

G
Все модели
мм
776
776
934
934
1065
1122
1122
1122
1122
1307
1307
1307
1295
1524

H


Газ
мм
295
295
295
295
347
389
389
389
610
610
610
580
580
580


Жидкое топливо
мм
236
236
270
270
270
295
295
295
473
473
473
468
468
468

J
Все модели
мм
304
304
255
255
340
340
340
400
442
442
442
442
442
442

K
Все модели
мм
256
256
256
256
308
308
308
358
408
408
408
408
408
408

L
Все модели
мм
628
628
704
704
755
958
958
1262
1262
1262
1262
1262
2332
2637

M
Все модели
мм
500
500
526
526
628
804
804
804
804
1058
1058
1567
1291
1595

N
Все модели
мм
125
125
125
125
125
150
150
150
150
150
150
150
200
200

План размещения модулей выброса теплового воздуха
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
3
5
5

Размеры воздухозаборных отверстий, фильтров и заслонок

Модель
100
150

Жидкое топливо
150

Газ
150

ECA
200
300
400
500
500

ECA
600
700
800
1000
1250
1500
2000

A
728
728
804
728
804
855
1058
1058
1058
1362
1362
1362
1362
1657
2432
2737

B
600
600
626
600
626
728
904
904
904
904
904
1158
1158
1158
1391
1695

L
628
628
704
628
704
755
958
958
958
1262
1262
1262
1262
1262
2332
2637

M
500
500
526
500
526
628
804
804
804
804
804
1058
1058
1567
1291
1596

N
582
582
681
582
681
737
838
838
838
838
838
838
838
838
756
756

P
517
517
616
517
616
677
778
778
778
778
778
778
778
778
756
756

Q
482
482
581
482
581
637
738
738
738
738
738
738
738
738
656
656

R
417
417
516
417
516
577
678
678
678
678
678
678
678
678
656
656

Размеры воздухонагревателей наружного вертикального исполнения

Модель
100
150

Жидкое топливо
150

Газ
Газ

STD
200
300
400
500
500

ECA
600
700
800
1000
1250

A
1130
1130
1130
1255
1255
1307
1550
1550
1550
1854
2044
2044
2044
2348

B
600
600
600
626
626
728
904
904
904
904
904
1158
1158
1158

C
1644
1644
1644
1822
1822
2074
2451
2451
2451
2451
2451
2451
2451
2451

D
125
125
125
125
125
150
150
175
150
175
175
200
200
200

E
150
150
150
150
150
150
150
170
150
170
170
182
182
182

F
1510
1510
1510
1678
1678
1940
2302
2302
2302
2302
2302
2195
2195
2195

G
125
125
125
125
125
125
150
150
150
150
150
150
150
150

L
628
628
628
704
704
755
958
958
958
1262
1262
1262
1262
1262

M
500
500
500
526
526
628
804
804
804
804
804
1058
1058
1058

Q
482
482
482
581
581
637
738
738
738
738
738
738
738
738

Вес,кг
152
152
152
177
177
304
473
506
506
550
550
635
645
715

Размеры воздухонагревателей наружного горизонтального исполнения

Модель
100
150

Жидкое топливо
150

ECA
Газ

STD
200
300
400
500
500

ECA
600
700
800
1000
1250

A
1130
1130
1130
1255
1255
1307
1550
1550
1550
1854
2044
2044
2044
2348

B
7253
725
725
751
751
728
1054
1054
1054
1054
1054
1380
1380
1380

C
1644
1644
1644
1822
1822
2074
2451
2451
2451
2451
2451
2451
2451
2451

С1
2143
2143
2143
2397
2397
2625
3196
3196
3196
3196
3196
3281
3281
3281

D
125
125
125
125
125
150
150
175
150
175
175
200
200
200

E
150
150
150
150
150
150
150
170
150
170
170
182
182
182

F
1385
1385
1385
1553
1553
1815
2152
2152
2152
2152
2152
2045
2045
2045

G
125
125
125
125
125
125
150
150
150
150
150
150
150
150

L
628
628
628
704
704
755
958
958
958
1262
1262
1262
1262
1262

M
500
500
500
526
526
628
804
804
804
804
804
1058
1058
1567

Вес,кг
162
162
162
189
189
320
495
525
525
575
575
682
689
800

Размеры воздухонагревателей внутреннего вертикального исполнения CP (UD)

Модель
1250
1500
2000
2500
3000
3400

Размер «A»
1950
2200
2750
3000
3600
4000

Размер «B»
1150
1400
1700
1800

Размер «C»
2500
2950
3250
3500
3750
4000

Диаметр дымохода «D»
250
300
350
400

Секция вентилятора “E”
900
1000
1300
1500

Теплообменник «F»
1600
1950
1950
2200
2250
2500

Корпус горелки «G» -газ
580
840

Корпус горелки «G» -жидкое топливо
468
680

Размеры воздухонагревателей внутреннего вертикального исполнения CP (HD)

Модель
1250
1500
2000
2500
3000
3400

Размер «A»
1950
2200
2750
3000
3600
4000

Размер «B»
1150
1400
1700
1800

Размер «C»
2500
2950
3250
3500
3750
4000

Диаметр дымохода «D»
250
300
350
400

Секция вентилятора “E”
900
1000
1300
1500

Теплообменник «F»
1600
1950
1950
2200
2250
2500

Корпус горелки «G» -газ
580
840

Корпус горелки «G» -жидкое топливо
468
680

Размеры воздухонагревателей внутреннего вертикального исполнения CP-EA (UD)

Модель
1250
1500
2000
2500
3000
3400

Размер «A»
1950
2200
2750
3000
3600
4000

Размер «B»
1150
1400
1700
1800

Размер «C»
2500
2950
3250
3500
3750
4000

Диаметр дымохода «D»
250
300
350
400

Секция вентилятора “E”
900
1000
1300
1500

Теплообменник «F»
1600
1950
1950
2200
2250
2500

Корпус горелки «G» -газ
700
1000

Корпус горелки «G» -жидкое топливо
600
800

Общая длина «H» -газ
2650
2900
3750
4000
4600
5000

Общая длина «H» -жидкое топливо
2550
2800
3550
3800
4400
4800

Размеры воздухонагревателей внутреннего вертикального исполнения CP-EA (HD)

Модель
1250
1500
2000
2500
3000
3400

Размер «A»
1950
2200
2750
3000
3600
4000

Размер «B»
1150
1400
1700
1800

Размер «C»
2500
2950
3250
3500
3750
4000

Диаметр дымохода «D»
250
300
350
400

Секция вентилятора “E”
900
1000
1300
1500

Теплообменник «F»
1600
1950
1950
2200
2250
2500

Корпус горелки «G» -газ
700
1000

Корпус горелки «G» -жидкое топливо
600
800

Общая ширина «H» -газ
2650
2900
3750
4000
4600
5000

Общая ширина «H» -жидкое топливо
2550
2800
3550
3800
4400
4800

